МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Вычислительные системы и технологии»

Микропроцессорные системы

Отчет

по лабораторной работе №3

«Моделирование устройств на микроконтроллерах

с помощью программы ISIS из пакета PROTEUS»

ПРОВЕРИЛ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киселев Ю.Н.

СТУДЕНТ:

Козменкова Е.П.

18 В-2

Нижний Новгород

2021 г.

**Цель работы:**

1. Ознакомиться с программой компьютерного моделирования электронных устройств ISIS;

2. Научиться использовать программу для создания схем;

3. Разработать модель устройства (мультивибратор) с микроконтроллером PIC16F84A;

4. Научиться разрабатывать и отлаживать программы на языке ассемблера MPASM.

**Знакомство с программой ISIS из пакета PROTEUS:**


В отличие от многих других программ, программа ISIS способна моделировать устройства не только на дискретных компонентах, обычных аналоговых и цифровых микросхемах, но и на микроконтроллерах.

Симулятор дает возможность «заглянуть внутрь» микроконтроллера, сопоставить форму и характер сигналов на его выходах с ходом исполнения программы и изменениями состояния внутренних регистров.

Возможность проверять работу микроконтроллеров всех популярных семейств в реальном масштабе времени и во взаимодействии с моделями реальных источников сигнала и нагрузок выгодно отличает ISIS от простейших симуляторов.

**Создание модели устройства:**

Попытаюсь создать устройство по нижеприведенной схеме:




Это устройство представляет собой микроконтроллерный мультивибратор. Частоту вспышек светодиода HL1 можно менять переменным резистором R2. Нам предстоит в этом убедиться, не собирая устройство с помощью паяльника из ″живых″ деталей.


Работу над моделью начнем с подбора необходимых компонентов. Найдем в библиотеке резистор (RES), переменный резистор с линейной зависимостью сопротивления от положения движка (POT-LIN), конденсатор (CAP) и светодиод красного свечения LED-RED.


Размещая и соединяя компоненты на экране компьютера в основном окне программы, зададим значения Component Reference (позиционное обозначение), Resistance (сопротивление) или Capacity (ёмкость) в соответствии со схемой. Свойство Full drive current (номинальный ток) светодиода лучше уменьшить до 1…2 мА, чтобы во включённом состоянии он выглядел на экране поярче. Processor Clock Frequency (тактовую частоту процессора) установим 4 МГц.

Чтобы ″заземлить″ выводы конденсатора и светодиода, потребуется специальный компонент GROUND.


**Схема мультивибратора на микроконтроллере PIC16F84A:**

****

****

****

**Блок-схема алгоритма:**

****

**Код программы:**

list p=16f84a

#include <p16F84A.inc>

org 0h

clrf PORTB

bsf STATUS, RP0

movlw 0xFE

movwf TRISB

bcf STATUS,RP0

LOOP bsf PORTB,0

LOOPH btfss PORTB,1

goto LOOPH

bcf PORTB,0

LOOPL btfsc PORTB,1

goto LOOPL

goto LOOP


end

**Принцип работы:**


Показания вольтметра ″бегут″ - идёт зарядка конденсатора С1. Светодиод D1 включен. Как только напряжение на конденсаторе достигнет значения, воспринимаемого микроконтроллером как логически высоким, программа сменит высокий уровень на выводе 6 микроконтроллера низким, светодиод погаснет и начнётся разрядка конденсатора С1. Как только напряжение на нём опустится до уровня, воспринимаемого как низкий (вход микроконтроллера имеет характеристику триггера Шмидта), на выводе 6 вновь будет установлен высокий уровень, что приведёт к включению светодиода и зарядке конденсатора. Далее описанный процесс повторяется периодически. Частоту вспышек светодиода можно регулировать переменным резистором RV1.


**Контрольный пример:**

Добавлю в схему осциллограф:




**Отладка программы:**


****

****


**Осциллограммы:**



Уменьшаю сопротивление:



Увеличиваю значение сопротивление:



**Вывод:**

В данной работе я освоила пакет PROTEUS и, в частности, программу компьютерного моделирования электронных устройств ISIS. Собрала схему мультивибратора на микроконтроллере PIC16F84A. Написала программное обеспечение для его правильного функционирования, закрепив тем самым навыки программирования и отладки в MPASM. На наглядном примере убедилась в правильности работы собранной схемы. В пошаговом режиме протестировала разработанную программу. С помощью осциллографа пронаблюдала изменение характеристик во времени, тем самым уяснила работу схемы. Изучив временные диаграммы, разграничила процессы зарядки и разрядки конденсатора, моменты переключения контроллера.