**Нумерация сегментов**

**10**

**9**

**1**

**6**

**2**

**7**

**11**

**12**

**5**

**3**

**, 8**

**4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Старший байт** | | | | | | | | **Младший байт** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **D7** | **D6** | **D5** | **D4** | **D3** | **D2** | **D1** | **D0** | **D7** | **D6** | **D5** | **D4** | **D3** | **D2** | **D1** | **D0** |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пример «3»**

**Соответствие сегментов разрядом кода**

**10**

**9**

**1**

**6**

**2**

**7**

**11**

**12**

**5**

**3**

**, 8**

**4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Старший байт** | | | | | | | | **Младший байт** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **D7** | **D6** | **D5** | **D4** | **D3** | **D2** | **D1** | **D0** | **D7** | **D6** | **D5** | **D4** | **D3** | **D2** | **D1** | **D0** |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |
|  |  |  |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **0** | | | | **Ah** | | | | **4h** | | | | **1h** | | | |

**0A41h**